Author: Космовент

Стр. #

Вентиляция в коттедже

Современные коттеджи должны оснащаются надежными и высокоэффективными системами вентиляции, стоимость которых зачастую оказывается достаточно высокой. Чем обусловлены такие затраты? Какую вентиляционную систему установить в собственном доме?
Система жизнеобеспечения
Система вентиляции - одна из важнейших в современном доме.
Если она действует совместно с системами отопления и кондиционирования воздуха, то в течение всего года в помещениях поддерживается наиболее благоприятный и комфортный микроклимат. Летом для подавляющего большинства людей оптимальны температура 22-24°С, относительная влажность 30-60%, подвижность воздушной массы не более 0,2 м/с. Зимой эти показатели равны соответственно 20-22°С, 30-45% и 0,1-0,15 м/с. Если же система кондиционирования отсутствует, то системы вентиляции и отопления гарантируют допустимые, то есть лишь необходимые параметры воздуха. Например, в холодное время года температура должна находиться в пределах 18-24°С, допустимая относительная влажность не опускаться ниже 30%, а скорость движения воздушных масс ограничена значением 0,2 м/с.
Подготовка воздуха в коттедже, непосредственно выполняемая системой вентиляции, заключается в обеспечении требуемой температуры поступающего в дом свежего воздуха и в поддержании на приемлемом уровне концентрации вредных веществ. Чаще всего это запахи кухни, продукты сгорания масла, газа, керосина, угля, дым от сигарет. Кроме того, окружающие нас предметы (бытовая техника, мебель из ДСП, влажные ковровые покрытия, различные строительные и отделочные материалы и пр.) выделяют небезопасные для здоровья химические элементы. Да и каждый домочадец за час выделяет из легких в воздух около 16 кубических дециметров углекислого газа. Ни одна бытовая система фильтрации или кондиционирования, которая не способна подавать в дом свежий воздух, не в силах вернуть ему живительную и благотворную силу. Нормы подачи свежего воздуха установлены как российскими нормативными документами, так и стандартами других стран.
Тип системы и качество жизни
Испокон веку в загородных домах обходились простыми, не потребляющими электрической энергии системами естественной вентиляции. Вытяжка возникала за счет разности температур наружного воздуха и воздуха в помещении, изменения давления в зависимости от высоты здания и вследствие действия ветра. Воздух, удаляемый из комнат, возмещался за счет уличного, поступавшего через неплотности в стыках стен, щели в окнах и т.п. К сожалению, естественная вентиляция сильно зависела от внешних условий и зачастую оказывалась неэффективной. После того, как в строительстве начали широко применять герметичные стеклопакеты и монолитный бетон, обустроить в коттедже комфортную систему естественной вентиляции стало практически невозможно. Современные дома похожи на герметичные сосуды, не пропускающие внутрь себя ни глотка свежего воздуха. Если летом еще можно было проветрить помещения с помощью открытого окна или специальной вентиляционной форточки, то зимой нельзя проветрить дом и при этом не простудить детей. Чтобы в жилище вновь стал поступать свежий воздух, загородные коттеджи стали оборудовать искусственными (механическими) системами приточно-вытяжной вентиляции.
Путями воздушных масс
Важно правильно подобрать оборудование, без которого свежий воздух не сможет попасть в обслуживаемые помещения, а отработанный, рециркуляционный, не покинет дом.
Воздухоприемные и воздуховыводящие устройства в системах механической вентиляции коттеджей выполняют в виде отверстий в стенах, закрытых специальными решетками, или, реже, в виде отдельно стоящих шахт. Их расположение и конструкция выбираются с учетом чистоты забираемого воздуха и соответствия общему стилю коттеджа. Главное, чтобы воздухоприемные устройства не располагались вблизи источников загрязнения воздуха (например, рядом с дымовой трубой, кухней и т.п.). Чтобы уберечь дом от поступления через вентиляционные каналы холодного наружного воздуха, зимой при неработающей вентиляции воздухоприемные и воздуховыбросные устройства следует оборудовать утепленными клапанами с ручным и механическим приводом. Если для местности, где расположен коттедж, характерна суровая зима, то клапаны снабжаются системой электроподогрева, чтобы предохранить их створки от промерзания. Наружные стенки вытяжных каналов необходимо надежно утеплить во избежание конденсации водяных паров из удаляемого влажного воздуха и образования наледей.
Воздуховоды, по которым транспортируется вентиляционный воздух, должны иметь тепло- и звукоизоляцию. Она необходима для снижения непродуктивных потерь тепла и обеспечения тишины в доме. При этом в коттеджах могут применяться как круглые воздуховоды, так и прямоугольные воздуховоды. Металлические воздуховоды обычно имеют круглое сечение внутренним диаметром 100-200 мм; воздуховоды прямоугольного сечения изготовляют в виде коробов размерами от 100х150 мм до 3200х4000 мм. В коттеджах все чаще используют металлические спирально-навивные воздуховоды и пластиковые воздуховоды, противостоящие коррозии.
Чтобы воздух без проблем поступал в дом и так же легко отводился за его пределы, на выходящие в обслуживаемые помещения окончания воздуховодов крепят специальные (закрывающие) воздухораспределители и воздухозаборные устройства. Их оформление, безусловно, должно соответствовать интерьеру помещения, однако применяемые для этого воздухораспределительные устройства не должны уменьшать сечение воздуховодов более чем на 40%.
Наряду с простейшими решетками в коттеджах используют и более сложные конструкции воздухораспределителей, обеспечивающих вертикальную, горизонтальную и наклонную подачу воздуха. В помещениях небольшой высоты (до 5 м) воздух может распределяться через перфорированные панели, вмонтированные в потолок. В этом случае достигается нормативная подвижность воздуха в рабочей зоне при большой кратности воздухообмена.
Перфорированные отверстия делаются диаметром от 2 до 10 мм, суммарная их площадь очень мала и не превышает 10% от всей площади панели.
Вентиляторы
Оптимальная производительность для небольших помещений - от 85 до 320 куб.м. в час...
Особенности
Вентилятор для ванной комнаты, бассейна:
-крепится на место вентиляционной решетки; Для того что бы не запотевали зеркала и не было конденсата
-вентилятор лучше устанавливать над источником паровыделения.
-может быть только вытяжным;
Вентилятор для туалета:
-крепится на место вентиляционной решетки;
-может быть только вытяжным;
-включается при помощи шнурка или оборудован таймером, или подсоединен к выключателю света;
если воздуховод общий с другими помещениями, может быть оборудован обратным клапаном для предотвращения проникновения запахов.
Вентилятор для кухни:
-должен быть самый мощный - примерный расчет: площадь кухни х 10, минус объем занимаемый мебелью;
Переносной вентилятор:
-должен создавать широкий воздушный поток;
-может автоматически поворачиваться в разные стороны: на 90, 70, 60 градусов;
-возможен наклон «крылатки» вверх-вниз;
-средняя скорость воздуха - 3 м/сек.

Стр. #