Author: Космовент

Стр. #

Как выбрать вентилятор

Как выбрать вентилятор
Последовательность действий при выборе вентилятора
Определиться, в каком помещении требуется установить вентилятор (на кухне, ванне, сан. узле, либо в другом помещении). Измерить площадь данного помещения - S, м., высоту - H, м
Предварительно проверить исправность воздуховода в данном помещении на предмет «засоренности», т.е. тягу. В случае засоренности воздуховода (отсутствия тяги) прочистить его, либо воспользоваться другим воздуховодом.
При засоренном воздуховоде монтаж вентилятора не целесообразен, так как он не будет обеспечивать циркуляцию воздуха!
Осуществить замер от задней до передней стенки воздуховода, т.е. его глубину и измерить ширину и высоту технологического отверстия в воздуховоде под планируемый монтаж вентилятора.
Определиться с монтажом дверной решетки и ее размерами (имеется уже в наличии, либо требуется ее приобретение и установка?)
Дверная решетка значительно увеличивает производительность вентилятора и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха!
Рассчитать теоретически необходимую производительность вентилятора для данного выбранного помещения:
Производительность, м3/ч = V, м3 * Кратность воздухообмена, м/ч, где кратность воздухообмена выбирается из таблицы:
ТИП ПОМЕЩЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА
Ванная комната 6-8
Душевая 10-20
Жилая комната 3-6
Кладовая 3-8
Кухня 10-15
Оранжерея 25-50
Подвал 8-12
Спальня 2-4
Столовая 5-7
Туалет 6-10
Определиться с модификациями и дополнительными опциями вентилятора.
Завершающий этап:
Выбрать вентилятор, отвечающий всем перечисленным ранее требованиям:
- по производительности (чтобы теоретически рассчитанная необходимая производительность вентилятора была близка к производительности выбранного).
- по длине и диаметру выходного патрубка вентилятора (должен оптимально подходить к размерам воздуховода для осуществления эффективного угла входа и выхода воздушного потока).
- по модификации и дополнительным опциям:
Обратный клапан
Антимоскитная сетка
Тяговый выключатель
Электронный таймер
Сетевой кабель
Автоматические (ручные) жалюзи
Модель с двигателем на шарикоподшипниках
При грамотном выборе вентилятора Вы получаете следующие выгоды:
-экономия при покупке (не переплачиваете за «лишнюю» мощность и «ненужные» опции),
-экономия при эксплуатации на электроэнергии при выборе менее мощных вентиляторов,
-обеспечиваете максимально возможное снижение уровня шума при работе выбранного вентилятора с достижением необходимого воздухообмена.

Стр. #