

Размеры решёток, люков

Решётки неразъёмные




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип** | **А, мм.** | **В, мм.** |
| **Э1515с, Э1515, Л150** | 150 | 150 |
| **Л155** | 155 | 155 |
| **Э1919с, Э1919, Л194** | 194 | 194 |
| **Л185** | 185 | 185 |
| **Э1318с, Э1318, Л135** | 135 | 185 |
| **Э1725с, Э1725, Л170** | 170 | 240 |
| **Э1928с, Э1928, Л192** | 192 | 285 |
| **Э2030с, Э2030, Л200** | 200 | 300 |
| **Э2323с, Э2323, Л235** | 235 | 235 |
| **Э3030с, Э3030, Л300** | 300 | 300 |

Решётки разъёмные




|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **А, мм** | **В, мм** | **С, мм** | **D, мм** |
| **ЛР162** | 162 | 162 | 135 | 135 |
| **ЛР170** | 170 | 170 | 144 | 144 |
| **ЛР200** | 200 | 200 | 171 | 171 |
| **ЛР210** | 210 | 210 | 184 | 184 |
| **ЛР250** | 250 | 250 | 220 | 220 |
| **ЛР150** | 150 | 200 | 122 | 171 |
| **ЛР185** | 185 | 255 | 157 | 227 |
| **ЛР206** | 206 | 300 | 180 | 272 |

Решётка круглая




|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **D1, мм** | **D, мм** | **H, мм** |
| **Л160** | 160 | 123 | 14 |

Решётка радиаторная



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **A, мм** | **B, мм** | **C, мм** | **D, мм** | **E, мм** | **F, мм** | **G, мм** |
| K1337 | 370 | 231 | 348 | 110 | 130 | 2 | 20 |

Люки ревизионные пластиковые



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **А, мм** | **В, мм** | **С, мм** | **К, мм** | **Е, мм** | **Н, мм** | **М, мм** |
| **ЛК1515** | 165 | 165 | 120 | 120 | 147 | 147 | 25 |
| **ЛК1520** | 215 | 165 | 120 | 170 | 197 | 147 | 22 |
| **ЛК2020** | 215 | 215 | 170 | 170 | 197 | 197 | 22 |
| **ЛК2025** | 265 | 215 | 170 | 220 | 247 | 197 | 22 |
| **ЛК2030** | 315 | 215 | 170 | 270 | 297 | 197 | 22 |